
**Technische specificaties: Stretchtent 14x9 m**



**Afmetingen Oppervlaktes Materiaal**

Breedte 9.00 m Buitenkant 126 m2 Houten palen of aluminium palen

Diepte 14.00 m Binnenkant 126 m2 Zwarte scheerlijnen

Hoogte 4.00 m Minimale opbouwruimte 16x11m

Hoogte opening 2.25 m Aantal personen: 45 t/m 160

**Veiligheid Bevestiging Kleuren**

Windkrachten tot 8 Grondpennen 80cm Chino (zandkleur)

Brandblussers 2 Minimaal aantal 20 Full Colour op aanvraag

of

Ballastblokken 20

**Tijden**

Opbouw tijd 90 - 120

Afbouw tijd 45 - 60

Team 2 pers.

**Certificaten**

Windbelasting en brandcertificaat op aanvraag beschikbaar

**\_\_\_\_\_\_\_**

**Tentdoek**

Voor de stretchtent wordt een high tech stof gebruikt die waterdicht en windbestendig is. Ook is de stof brandwerend en voldoet de tent aan alle aan veiligheidsnormen zoals omschreven in het Tentboek/conform NEN 8020-41

**Toebehoren**  
Indien u bij ons een stretchtent huurt kunt u er ook voor kiezen om de aankleding en aanvullende faciliteiten door ons te laten verzorgen.